**Module d'extension EnOcean PP 45 EO**

Pour la transformation des signaux électriques sur radio EnOcean.

Ceci permet de piloter les appareils PP 45 RC et PPB 30 RC.

Est branché à la commande d'air ambiant RLS 45 K via l'interface RS485.

Cela permet également de combiner un système câblé PP 45 K à des appareils radio PP 45 RC / PPB 30 RC.

Avec le module d'extension PP 45 EO, d'autres modules EnOcean tels que détecteurs radio (H, CO2) peuvent être intégrés.

Caractéristiques techniques

|  |  |
| --- | --- |
| Article: | PP 45 EO |
| Lieu de montage: | Mur |
| Mode de montage: | Montage encastré |
| Matériau: | Matière plastique |
| Couleur: | blanc pur, similaire RAL 9010 |
| Poids: | 0,06 kg |
| Poids avec emballage: | 0,17 kg |
| Largeur: | 80 mm |
| Hauteur: | 80 mm |
| Profondeur: | 49 mm |
| Largeur avec emballage: | 233 mm |
| Hauteur avec emballage: | 170 mm |
| Profondeur avec emballage: | 60 mm |
| Unité de conditionnement: | 1 pièce |
| Gamme: | K |
| GTIN (EAN): | 4012799573623 |
| Référence: | 0157.0362 |

Fabricant : MAICO

PP 45 EO Module d'extension EnOcean