**Relais de poursuite NRS 10**

Relais de poursuite pour régler la durée de fonctionnement par temporisation du ventilateur.

Commande possible par interrupteur, poussoir ou contact de porte courant.

Durée de fonctionnement par inertie réglable graduellement : de 0,5 min à 12 min.

Montage avec air latéral nécessaire pour des raisons thermiques.

Caractéristiques techniques

|  |  |
| --- | --- |
| Article: | NRS 10 |
| Tension de service: | 230 V |
| Fréquence secteur: | 60 Hz |
| Charge maximale (charge inductive): | 2,5 A |
| Charge maximale (charge ohmique): | 10 A |
| Type de protection: | IP 20 |
| Mode de montage: | Armoire électrique |
| Poids: | 0,112 |
| Largeur: | 17,5 mm |
| Hauteur: | 90 mm |
| Profondeur: | 73 mm |
| Unité de conditionnement: | 1 pièce |
| Gamme: | A |
| GTIN (EAN): | 4012799577478 |
| Référence: | 0157.0747 |

Fabricant : MAICO

NRS 10 Relais de poursuite