**Grilles de protection SGM 15**

Grille de protection pour ventilateurs selon DIN EN ISO 13857.

Montage possible côté aspiration et refoulement.

SGM : En plastique antichoc, blanc perlé, similaire RAL 1013, pour ventilateurs pour gaine ronde ERM.

SGM ... Ex : En métal pour ventilateurs ERM-Ex dans les zones à risque d'explosion.

Caractéristiques techniques

|  |  |
| --- | --- |
| Article: | SGM 15 |
| Sens de l'air: | Insufflation et évacuation d'air |
| Matériau: | Matière plastique |
| Couleur: | blanc perlé, similaire RAL 1013 |
| Poids: | 0,05 kg |
| Poids avec emballage: | 0,1 kg |
| Convient pour une largeur nominale de: | 150 mm |
| Largeur: | 152 mm |
| Hauteur: | 152 mm |
| Profondeur: | 27 mm |
| Largeur avec emballage: | 160 mm |
| Hauteur avec emballage: | 160 mm |
| Profondeur avec emballage: | 40 mm |
| Unité de conditionnement: | 1 pièce |
| Gamme: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799594253 |
| Référence: | 0059.0425 |

Fabricant : MAICO

SGM 15 Grilles de protection