**Gaine de montage gros œuvre PP 45 RHL**

Accessoires nécessaires pour les kits de montage final PP 45 K, PP 45 O, PP 45 RC, PPB 30 K, PPB 30 O. et PPB 30 RC.

Disponible en deux longueurs : PP 45 RHK de 500 mm de long et PP 45 RHL de 800 mm de long.

Volume de fourniture : 1 x gaine de montage gros œuvre, 1 x matériel de montage.

Caractéristiques techniques

|  |  |
| --- | --- |
| Article: | PP 45 RHL |
| Lieu de montage: | Mur extérieur |
| Matériau: | Matière plastique |
| Couleur: | Gris |
| Poids: | 1,91 kg |
| Poids avec emballage: | 2,05 kg |
| Largeur nominale: | 160 mm |
| Longueur: | 800 mm |
| Largeur: | 160 mm |
| Hauteur: | 160 mm |
| Profondeur: | 800 mm |
| Largeur avec emballage: | 165 mm |
| Hauteur avec emballage: | 165 mm |
| Profondeur avec emballage: | 815 mm |
| Avant-trou nécessaire: | 162 mm |
| Avant-trous de taraudage recommandé: | 182 mm |
| Unité de conditionnement: | 1 pièce |
| Gamme: | K |
| GTIN (EAN): | 4012799590828 |
| Référence: | 0059.0082 |

Fabricant : MAICO

PP 45 RHL Gaine de montage gros œuvre