**Filtre à air, rechange ALDF 125/160 G3**

ALDF 125/160 : Filtre à air de rechange pour passage d'air extérieur ALD 125, ALD 125 VA, ALD 160 et ALD 160 VA.

Caractéristiques techniques

|  |  |
| --- | --- |
| Article: | ALDF 125/160 G3 |
| Position d'installation: | vertical / horizontal |
| Poids: | 0,01 kg |
| Poids avec emballage: | 0,01 kg |
| Type de filtre: | Filtre à poussière |
| Classe de filtre: | ISO Coarse 45 % (G3) |
| Largeur: | 95 mm |
| Hauteur: | 95 mm |
| Profondeur: | 12 mm |
| Largeur avec emballage: | 190 mm |
| Hauteur avec emballage: | 250 mm |
| Profondeur avec emballage: | 25 mm |
| Température ambiante: | 60 °C |
| Unité de conditionnement: | 5 pièces |
| Adapté aux produits: | ALD 125 / ALD 125 VA, ALD 160 / ALD 160 VA |
| Gamme: | B |
| GTIN (EAN): | 4012799930808 |
| Référence: | 0093.0080 |

Fabricant : MAICO

ALDF 125/160 G3 Filtre à air, rechange