**Filtre à air, rechange KF 35-7**

Filtre de rechange pour filtres à air TFP et TFP-7.

Filtre à poche.

Caractéristiques techniques

|  |  |
| --- | --- |
| Article: | KF 35-7 |
| Position d'installation: | vertical / horizontal |
| Poids: | 2,62 kg |
| Poids avec emballage: | 4,2 kg |
| Classe de filtre: | ISO ePM1 80 % (F7) |
| Dimension de la gaine rectangulaire: | 700 mm x 400 mm |
| Largeur: | 700 mm |
| Hauteur: | 400 mm |
| Profondeur: | 370 mm |
| Largeur avec emballage: | 625 mm |
| Hauteur avec emballage: | 625 mm |
| Profondeur avec emballage: | 420 mm |
| Température ambiante: | 70 °C |
| Unité de conditionnement: | 2 pièces |
| Gamme: | D |
| GTIN (EAN): | 4012799938675 |
| Référence: | 0093.0867 |

Fabricant : MAICO

KF 35-7 Filtre à air, rechange