**Manchette de raccordement flexible ELP 56**

Manchettes de raccordement flexibles pour le montage découplé des bruits de structure des ventilateurs pour gaine rectangulaire.

Avec cadre de raccordement rectangulaire en acier galvanisé pour bride.

Montage du côté aspiration et refoulement.

Caractéristiques techniques

|  |  |
| --- | --- |
| Article: | ELP 56 |
| Lieu de montage: | Gaine rectangulaire |
| Matériau: | Matière plastique |
| Poids: | 3,89 kg |
| Poids avec emballage: | 4,89 kg |
| Dimension de la gaine rectangulaire: | 1.000 mm x 500 mm |
| Largeur: | 1.040 mm |
| Hauteur: | 540 mm |
| Profondeur: | 150 mm |
| Largeur avec emballage: | 1.060 mm |
| Hauteur avec emballage: | 545 mm |
| Profondeur avec emballage: | 75 mm |
| Unité de conditionnement: | 1 pièce |
| Gamme: | D |
| GTIN (EAN): | 4012799921240 |
| Référence: | 0092.0124 |

Fabricant : MAICO

ELP 56 Manchette de raccordement flexible