**Coude angles 90°, asymétriques à droite WB90ARN80/200/100**

Caractéristiques

Coude équerre 90° : rectangulaire, dimension du manchon, rond asymétrique, côté droit, dimension du raccord. Surface : galvanisée sendzimir.

Caractéristiques techniques

|  |  |
| --- | --- |
| Article: | WB90ARN80/200/100 |
| Matériau: | Tôle d'acier, galvanisée sendzimir |
| Poids avec emballage: | 0 kg |
| Largeur nominale: | 100 mm |
| Dimension de la gaine rectangulaire: | 200 mm x Array x 80 mm |
| Largeur avec emballage: | 0 mm |
| Hauteur avec emballage: | 0 mm |
| Profondeur avec emballage: | 0 mm |
| Unité de conditionnement: | 1 pièce |
| Gamme: | K |
| GTIN (EAN): | 4012799556541 |
| Référence: | 0055.0654 |

Fabricant : MAICO

WB90ARN80/200/100 Coude angles 90°, asymétriques à droite