**Socle pour toits plats, basculant SOK 31**

Socle pour toit plat pour le montage des tourelles d'extraction.

Avec dispositif basculant permettant de rabattre le ventilateur lors des travaux sur la gaine d'air.

Avec insonorisation et isolation thermique en panneaux de fibres minérales résistants à l'abrasion et non inflammables.

Accessoires recommandés : Support intermédiaire SZ.

Caractéristiques techniques

|  |  |
| --- | --- |
| Article: | SOK 31 |
| Boîtier matériau: | Tôle d’acier, galvanisée |
| Poids: | 15,2 kg |
| Poids avec emballage: | 15,21 kg |
| Orientable: |  ✔  |
| Convient pour une largeur nominale de: | 315 mm |
| Largeur: | 915 mm |
| Hauteur: | 290 mm |
| Profondeur: | 915 mm |
| Largeur avec emballage: | 915 mm |
| Hauteur avec emballage: | 290 mm |
| Profondeur avec emballage: | 915 mm |
| Unité de conditionnement: | 1 pièce |
| Gamme: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799939931 |
| Référence: | 0093.0993 |

Fabricant : MAICO

SOK 31 Socle pour toits plats, basculant