**Commande air ambiant RLS RC**

Commande radio pour système d'évacuation d'air sur base radio MAICOsmart.

Pour commande sans fil des ventilateurs ECA ... ipro RC/RCH et ER 100 RC.

L'alimentation en énergie est assurée par une cellule solaire intégrée et une batterie-tampon.

Les niveaux de puissance suivants sont réglables sur la commande :

Niveaux de ventilation 1 à 3 - de faible en cas d'absence pendant la journée à élevé pour un renouvellement d'air rapide.

Mode « vacances » : En cas d'absence prolongée, active un fonctionnement par intervalle des ventilateurs.

La commande radio RLS RC dispose des possibilités de réglage suivantes :

L'intervalle de l'affichage de remplacement du filtre est réglable entre 2 et 6 mois.

Fonction d'arrêt si la température ambiante préréglée n'est pas atteinte.

Le niveau 0 du système peut être désactivé de manière à ce que le système de ventilation puisse aérer à un niveau minimal permettant en tous cas la protection contre l'humidité. Cette fonction est également nécessaire dans le cadre des installations DIN 18017-3.

Le RLS RC apprend toujours du ventilateur maître.

Aucune gaine de raccordement pour un montage en tout lieu.

Monter dans une pièce éclairée.

Caractéristiques techniques

|  |  |
| --- | --- |
| Article: | RLS RC |
| Modèle: | Récepteur radio |
| Pile: | AA Lithium, 3,6 V |
| Type de protection: | IP 30 |
| Câble d'alimentation secteur: | pas nécessaire |
| Lieu de montage: | Mur |
| Lieu d'installation: | dans une pièce éclairée par moment |
| Mode de montage: | Montage apparent |
| Position d'installation: | au choix |
| Matériau: | Matière plastique |
| Couleur: | blanc trafic, similaire RAL 9016 |
| Poids: | 0,23 kg |
| Poids avec emballage: | 0,28 kg |
| Largeur: | 94 mm |
| Hauteur: | 153 mm |
| Profondeur: | 20 mm |
| Largeur avec emballage: | 98 mm |
| Hauteur avec emballage: | 158 mm |
| Profondeur avec emballage: | 37 mm |
| Portée à l'intérieur d'un bâtiment: | 30 m |
| Unité de conditionnement: | 1 pièce |
| Gamme: | A |
| GTIN (EAN): | 4012799578499 |
| Référence: | 0157.0849 |

Fabricant : MAICO

RLS RC Commande air ambiant