**Protection externe PP 45 AKR**

Protection externe en plastique.

Coloris : blanc trafic, similaire RAL 9016.

Avec canal d'écoulement de condensat intégré

Les grilles à circulation d'air optimisée réduisent les turbulences et l'air sortant est maintenu à distance du mur extérieur. Ainsi, les décolorations et les dépôts de salissures sur la façade extérieure seront nettement réduits.

Une protection externe est un accessoire nécessaire aux kits de montage final PP 45 K, PP 45 O et PP 45 RC.

Caractéristiques techniques

|  |  |
| --- | --- |
| Article: | PP 45 AKR |
| Lieu de montage: | Façade extérieure |
| Matériau: | Matière plastique |
| Couleur: | blanc trafic, similaire RAL 9016 |
| Poids: | 0,2 kg |
| Poids avec emballage: | 0,21 kg |
| Largeur: | 180 mm |
| Hauteur: | 180 mm |
| Profondeur: | 39 mm |
| Largeur avec emballage: | 180,5 mm |
| Hauteur avec emballage: | 180,5 mm |
| Profondeur avec emballage: | 40 mm |
| Unité de conditionnement: | 1 pièce |
| Gamme: | K |
| GTIN (EAN): | 4012799992608 |
| Référence: | 0093.1635 |

Fabricant : MAICO

PP 45 AKR Protection externe