**Socle pour toits plats SO 40**

Socle pour toit plat pour le montage des tourelles d'extraction.

Avec insonorisation et isolation thermique non inflammables.

Caractéristiques techniques

|  |  |
| --- | --- |
| Article: | SO 40 |
| Boîtier matériau: | Tôle d’acier, galvanisée |
| Poids: | 12 kg |
| Poids avec emballage: | 17,18 kg |
| Convient pour une largeur nominale de: | 400 mm |
| Largeur: | 1.050 mm |
| Hauteur: | 290 mm |
| Profondeur: | 1.050 mm |
| Largeur avec emballage: | 1.050 mm |
| Hauteur avec emballage: | 290 mm |
| Profondeur avec emballage: | 1.050 mm |
| Unité de conditionnement: | 1 pièce |
| Gamme: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799933632 |
| Référence: | 0093.0363 |

Fabricant : MAICO

SO 40 Socle pour toits plats