**Aérateur pour petites pièces ECA 100 ipro VZC**

Version à temporisation de démarrage et durée de fonctionnement par temporisation réglables

Marche / Arrêt par interrupteur d'éclairage ou interrupteur séparé.

Tous les 4 programmes de commande sélectionnables.

Séquence des niveaux de puissance selon le programme de commande choisi.

Temporisation de démarrage réglable par niveaux, via des touches facilement accessibles. 0/50/90/120 sec.

Durée de fonctionnement par temporisation réglable par niveaux, via des touches facilement accessibles : 0/8/17/25 min.

Le temps réglé est affiché par des DEL pendant le réglage.

À vitesse non variable.

Programmes de commande

Réglables par cavaliers dans l'appareil.

Programme confort (préréglé)

Utilisateur présent : Niveau 1

Durée de fonctionnement par temporisation : Niveau 2

Programme nocturne

Utilisateur présent : Niveau 2

Durée de fonctionnement par temporisation : Niveau 1

Programme économique

Utilisateur présent : Niveau 1

Durée de fonctionnement par temporisation : Niveau 1

Powerprogramme

Utilisateur présent : Niveau 2

Durée de fonctionnement par temporisation : Niveau 2

Caractéristiques

Aérateur pour petite pièce à programmation intelligente pour les exigences les plus élevées.

2 niveaux de puissance.

Aspiration dissimulée derrière cache de protection design.

Pour l'évacuation d'air.

Sigle VDE-GS, exception : ECA 100 ipro RC/RCH.

Sigle VDE : ECA 100 RC/RCH.

Type de protection IP X5 pour la sécurité dans la salle de bains.

Classe de protection II.

Adapté à un fonctionnement continu.

Protection thermique contre les surcharges.

Coloris : blanc trafic, similaire RAL 9016.

Boîtier en plastique antichoc.

Moteur

Moteur économique en énergie, robuste avec roulement à billes, sans entretien.

Adapté à un fonctionnement continu.

Consignes de montage

Montage extrêmement simple, le cache de protection peut être retiré facilement avec un outil.

Possibilité d'installation au mur ou au plafond.

Compatible avec les modèles précédents d'ECA DN 100, car les trous de fixation et l'entrée des câbles encastrés sont à la même place.

Branchement électrique

Branchement électrique encastré.

Consignes de sécurité

Tous les appareils ECA 100 ipro sont utilisables dans la zone de protection 1 selon DIN VDE 0100-701.

Détails voir Conseils de planification.

Caractéristiques techniques

|  |  |
| --- | --- |
| Article: | ECA 100 ipro VZC |
| Modèle: | Temporisation de démarrage et durée de fonctionnement par temporisation réglables |
| Débit d'air: | 78 m³/h / 92 m³/h |
| Vitesse de rotation: | 2.100 1/min / 2.500 1/min |
| Vitesse variable: |  -  |
| Réversibilité: |  -  |
| SEC average: | -10,52 kWh/(m²\*a) |
| Type de tension: | Courant alternatif |
| Tension de service: | 230 V |
| Fréquence secteur: | 50 Hz |
| Puissance nominale: | 6 W / 8 W |
| IMax: | 0,06 A |
| Type de protection: | IP X5 |
| Câble d'alimentation secteur: | 5 x 1,5 mm² |
| Lieu de montage: | Plafond / Mur |
| Mode de montage: | Montage apparent |
| Position d'installation: | au choix |
| Matériau: | Matière plastique |
| Couleur: | blanc trafic, similaire RAL 9016 |
| Poids: | 0,71 kg |
| Poids avec emballage: | 0,86 kg |
| Volet: | aucun |
| Largeur nominale: | 100 mm |
| Largeur: | 159 mm |
| Hauteur: | 159 mm |
| Profondeur: | 130 mm |
| Largeur avec emballage: | 165 mm |
| Hauteur avec emballage: | 165 mm |
| Profondeur avec emballage: | 145 mm |
| Température des fluides à Imax: | 40 °C |
| Durée de fonctionnement par temporisation: | 0 min / 8 min / 17 min / 25 min |
| Temporisation de démarrage: | 0 s / 50 s / 90 s / 120 s |
| Niveau de puissance acoustique: | 27 dB(A) / 32 dB(A) Distance 3 m, conditions de champ libre |
| Unité de conditionnement: | 1 pièce |
| Gamme: | A |
| GTIN (EAN): | 4012799842019 |
| Référence: | 0084.0201 |

Fabricant : MAICO

ECA 100 ipro VZC Aérateur pour petites pièces