**Filtre à air TFE 40-4**

Filtre à air pour systèmes de traitement d'air.

Trappe de visite amovible pour un remplacement aisé du filtre.

Avec cartouche filtrante en fibres synthétiques.

Cartouche filtrante non récupérable.

Avec joint en caoutchouc au niveau des pièces de raccordement d'air.

Accessoires : Filtre à air de rechange FE.. .

Accessoires recommandés : Contrôleur de différence de pression DW 1000.

Instructions de montage

Surveiller la résistance du filtre avec un contrôleur de pression différentielle DW 1000.

Caractéristiques techniques

|  |  |
| --- | --- |
| Article: | TFE 40-4 |
| Position d'installation: | vertical / horizontal |
| Boîtier matériau: | Tôle d’acier, galvanisée |
| Poids: | 11,87 kg |
| Poids avec emballage: | 12,7 kg |
| Classe de filtre: | ISO Coarse 70 % (G4) |
| Largeur nominale: | 400 mm |
| Largeur: | 505 mm |
| Hauteur: | 495 mm |
| Profondeur: | 570 mm |
| Largeur avec emballage: | 515 mm |
| Hauteur avec emballage: | 545 mm |
| Profondeur avec emballage: | 610 mm |
| Température ambiante: | 100 °C |
| Unité de conditionnement: | 1 pièce |
| Gamme: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799490821 |
| Référence: | 0149.0082 |

Fabricant : MAICO

TFE 40-4 Filtre à air