**Manchette de raccordement flexible ELI 90 Ex**

Amortit les vibrations le long du système à gaine rectangulaire.

Joint en tissu solide et flexible.

Protection contre les intempéries par un revêtement époxy.

Convient pour les températures de service de -30 °C à +80 °C.

Caractéristiques techniques

|  |  |
| --- | --- |
| Article: | ELI 90 Ex |
| Matériau: | Tôle d'acier, revêtement époxy |
| Couleur: | Gris |
| Poids: | 23 kg |
| Poids avec emballage: | 23 kg |
| Largeur: | 1.030 mm |
| Hauteur: | 908 mm |
| Profondeur: | 203 mm |
| Largeur avec emballage: | 1.030 mm |
| Hauteur avec emballage: | 908 mm |
| Profondeur avec emballage: | 203 mm |
| Unité de conditionnement: | 1 pièce |
| Gamme: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799735816 |
| Référence: | 0073.0581 |

Fabricant : MAICO

ELI 90 Ex Manchette de raccordement flexible