**Socle pour toits plats, basculant SOK 35**

Socle pour toit plat pour le montage des tourelles d'extraction.

Avec dispositif basculant permettant de rabattre le ventilateur lors des travaux sur la gaine d'air.

Avec insonorisation et isolation thermique en panneaux de fibres minérales résistants à l'abrasion et non inflammables.

Accessoires recommandés : Support intermédiaire SZ.

Caractéristiques techniques

|  |  |
| --- | --- |
| Article: | SOK 35 |
| Boîtier matériau: | Tôle d’acier, galvanisée |
| Poids: | 15,5 kg |
| Poids avec emballage: | 16,89 kg |
| Orientable: | ✔ |
| Convient pour une largeur nominale de: | 355 mm |
| Largeur: | 955 mm |
| Hauteur: | 290 mm |
| Profondeur: | 955 mm |
| Largeur avec emballage: | 955 mm |
| Hauteur avec emballage: | 290 mm |
| Profondeur avec emballage: | 955 mm |
| Unité de conditionnement: | 1 pièce |
| Gamme: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799939948 |
| Référence: | 0093.0994 |

Fabricant : MAICO

SOK 35 Socle pour toits plats, basculant