**Élément de soufflage AH CB 1200**

Caractéristique

Capot de soufflage comme pièce de rechange pour CleanBox 1200

Caractéristiques techniques

|  |  |
| --- | --- |
| Article: | AH CB 1200 |
| Lieu de montage: | Habillage frontal |
| Matériau: | Tôle d’acier, poudrée |
| Couleur: | blanc, similaire RAL 9010 |
| Poids: | 7,5 kg |
| Poids avec emballage: | 8 kg |
| Largeur: | 670 mm |
| Hauteur: | 195 mm |
| Profondeur: | 505 mm |
| Largeur avec emballage: | 700 mm |
| Hauteur avec emballage: | 210 mm |
| Profondeur avec emballage: | 520 mm |
| Unité de conditionnement: | 1 pièce |
| Gamme: | L |
| GTIN (EAN): | 4012799101772 |
| Référence: | E018.1421.0000 |

Fabricant : MAICO

AH CB 1200 Élément de soufflage