**Coude, tréfilé avec joint roulant 15° B15-100**

Caractéristiques techniques

|  |  |
| --- | --- |
| Article: | B15-100 |
| Mode de montage: | Montage encastré |
| Température ambiante: | 60 °C |
| Unité de conditionnement: | 1 pièce |
| Gamme: | K |
| GTIN (EAN): | 4012799553397 |
| Référence: | 0055.0339 |

Fabricant : MAICO

B15-100 Coude, tréfilé avec joint roulant 15°