**Filtre à air, rechange FF 10**

FF 10 : Filtre à air de rechange pour ventilateur à montage apparent ERA 11.

Caractéristiques techniques

|  |  |
| --- | --- |
| Article: | FF 10 |
| Position d'installation: | vertical / horizontal |
| Poids: | 0,01 kg |
| Poids avec emballage: | 0,2 kg |
| Classe de filtre: | ISO Coarse 30 % (G2) |
| Largeur: | 260 mm |
| Hauteur: | 163 mm |
| Profondeur: | 10 mm |
| Largeur avec emballage: | 305 mm |
| Hauteur avec emballage: | 180 mm |
| Profondeur avec emballage: | 60 mm |
| Température ambiante: | 40 °C |
| Unité de conditionnement: | 5 pièces |
| Gamme: | B |
| GTIN (EAN): | 4012799933779 |
| Référence: | 0093.0377 |

Fabricant : MAICO

FF 10 Filtre à air, rechange