**AK 16**

Volet de fermeture pour évacuation d'air.

Caractéristiques techniques

|  |  |
| --- | --- |
| Article: | AK 16 |
| Sens de l'air: | Évacuation d'air |
| Perte de charge: | 10 Pa |
| Montage: | extérieur |
| Mode de montage: | Montage apparent |
| Position d'installation: | vertical / horizontal |
| Matériau: | Matière plastique, résistante aux intempéries, aux UV |
| Couleur: | blanc perlé, similaire RAL 1013 |
| Couleur des lamelles: | gris beige - similaire RAL 7006 |
| Poids: | 0,1 |
| Type de volet: | à ouverture/fermeture automatique |
| Convient pour une largeur nominale de: | 160 mm |
| Unité de conditionnement: | 1 pièce |
| Gamme: | A |
| GTIN (EAN): | 4012799510383 |
| Référence: | 0151.0038 |

Fabricant : MAICO

AK 16