**Gaine rectangulaire plate FK70/170/1200**

Système de gaines rectangulaires plates pour ventilation domestique contrôlée.

Montage rapide et aisé.

Vaste gamme de produits, par ex. :

Pièces de gaine rectangulaire

Coudes à 45° et 90°

Éléments de transition

Coudes de bifurcation

Silencieux

Volets

Pour des informations plus détaillées, veuillez demander la documentation séparée.

Caractéristiques techniques

|  |  |
| --- | --- |
| Article: | FK70/170/1200 |
| Matériau: | Tôle d’acier, galvanisée |
| Poids avec emballage: | 0 kg |
| Dimension de la gaine rectangulaire: | 170 mm x Array x 70 mm |
| Longueur: | 1.200 mm |
| Largeur avec emballage: | 0 mm |
| Hauteur avec emballage: | 0 mm |
| Profondeur avec emballage: | 0 mm |
| Unité de conditionnement: | 1 pièce |
| Gamme: | K |
| GTIN (EAN): | 4012799555421 |
| Référence: | 0055.0542 |

Fabricant : MAICO

FK70/170/1200 Gaine rectangulaire plate