**Coude, tréfilé avec joint roulant 60° B60-200**

Caractéristiques techniques

|  |  |
| --- | --- |
| Article: | B60-200 |
| Mode de montage: | Montage encastré |
| Température ambiante: | 60 °C |
| Unité de conditionnement: | 1 pièce |
| Gamme: | K |
| GTIN (EAN): | 4012799553236 |
| Référence: | 0055.0323 |

Fabricant : MAICO

B60-200 Coude, tréfilé avec joint roulant 60°