**Cadre de raccordement ZVR 60**

Cadre de liaison pour la fixation des volets de fermeture AS et RS aux ventilateurs des séries EZQ, EZS, DZQ et DZS.

Pour montage dans des murs de faible épaisseur.

Caractéristiques techniques

|  |  |
| --- | --- |
| Article: | ZVR 60 |
| Montage: | extérieur |
| Lieu de montage: | Cloison mince |
| Position d'installation: | vertical / horizontal |
| Matériau: | Tôle d’acier, galvanisée |
| Poids: | 2,9 kg |
| Poids avec emballage: | 2,9 kg |
| Convient pour une largeur nominale de: | 600 mm |
| Largeur: | 684 mm |
| Hauteur: | 684 mm |
| Profondeur: | 2 mm |
| Largeur avec emballage: | 684 mm |
| Hauteur avec emballage: | 684 mm |
| Profondeur avec emballage: | 2 mm |
| Unité de conditionnement: | 1 pièce |
| Gamme: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799931997 |
| Référence: | 0093.0199 |

Fabricant : MAICO

ZVR 60 Cadre de raccordement