**Ventilateur de fenêtre EVR 22**

Caractéristiques techniques

|  |  |
| --- | --- |
| Article: | EVR 22 |
| Débit d'air: | 350 m³/h |
| Vitesse de rotation: | 1.420 1/min |
| Sens de l'air: | Insufflation |
| Puissance nominale: | 30 W |
| Consommation: | 30 W |
| INominal: | 0,15 A |
| IMax: | 0,16 A |
| Poids: | 3,845 |
| Niveau de puissance acoustique: | 51 dB(A) |
| Unité de conditionnement: | 1 pièce |
| Gamme: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799808114 |
| Référence: | 0080.0811 |

Fabricant : MAICO

EVR 22 Ventilateur de fenêtre