**Silencieux sur socle SDVI 80-90**

Silencieux pour réduction du bruit côté aspiration des tourelles d'extraction.

Avec pièges à son en panneaux de fibres minérales résistants à l'abrasion et non inflammables.

Avec une coulisse raccourcie.

Caractéristiques techniques

|  |  |
| --- | --- |
| Article: | SDVI 80-90 |
| Matériau: | Tôle d'acier, galvanisée |
| Couleur: | argent |
| Poids: | 89 kg |
| Poids avec emballage: | 89 kg |
| Largeur: | 1.080 mm |
| Hauteur: | 1.000 mm |
| Profondeur: | 1.080 mm |
| Largeur avec emballage: | 1.080 mm |
| Hauteur avec emballage: | 1.000 mm |
| Profondeur avec emballage: | 1.080 mm |
| Affaiblissement d'insertion à 63 Hz: | 3 dB |
| Affaiblissement d'insertion à 125 Hz: | 4 dB |
| Affaiblissement d'insertion à 250 Hz: | 5 dB |
| Affaiblissement d'insertion à 500 Hz: | 8 dB |
| Affaiblissement d'insertion à 1 kHz: | 14 dB |
| Affaiblissement d'insertion à 2 kHz: | 9 dB |
| Affaiblissement d'insertion à 4 kHz: | 7 dB |
| Affaiblissement d'insertion à 8 kHz: | 3 dB |
| Unité de conditionnement: | 1 pièce |
| Gamme: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799730651 |
| Référence: | 0073.0065 |

Fabricant : MAICO

SDVI 80-90 Silencieux sur socle