**Caisson d'air entrant insonorisé ESR 31/1**

Caractéristiques techniques

|  |  |
| --- | --- |
| Article: | ESR 31/1 |
| Débit d'air: | 2.000 m³/h |
| Vitesse de rotation: | 1.940 1/min |
| Vitesse variable: | - |
| Puissance nominale: | 500 W |
| INominal: | 1,45 A |
| IMax: | 2,2 A |
| Type de protection: | IP X4 |
| Classe de température: | F |
| Poids: | 26,7 |
| Largeur nominale: | 315 mm |
| Température du fluide au courant nominal: | 55 °C |
| Température des fluides à Imax: | 55 °C Delta p<sub>st</sub> min demandé = 100 Pa |
| Unité de conditionnement: | 1 pièce |
| Gamme: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799802853 |
| Référence: | 0080.0285 |

Fabricant : MAICO

ESR 31/1 Caisson d'air entrant insonorisé