**Dongle ER DIP EC**

Dongle pouvant être paramétré pour l'adaptation individuelle de la fonction ER EC.

Réglages des paramètres :

Débit d'air V1 par palier de 5 m³/h.

Débit d'air V2 par palier de 5 m³/h.

Temporisation de démarrage Te par palier de 10 sec.

Durée de fonctionnement par temporisation Ta par palier de 5 min

Durée d'intervalle Ti par palier de 1 h

Durée de fonctionnement Bl par palier de 5 min

Conforme à la protection IP du système : IP X5

Caractéristiques techniques

|  |  |
| --- | --- |
| Article: | ER DIP EC |
| Lieu de montage: | Insert de ventilateur ER EC |
| Mode de montage: | Apparent ou encastré |
| Matériau: | Plastique / caoutchouc |
| Couleur: | noir |
| Poids: | 0,01 kg |
| Largeur: | 25 mm |
| Hauteur: | 16 mm |
| Profondeur: | 130 mm |
| Unité de conditionnement: | Selon la commande, à partir de 15 unités |
| Gamme: | B |
| GTIN (EAN): | 4012799992592 |
| Référence: | 0157.1648 |

Fabricant : MAICO

ER DIP EC Dongle