**Kit d'installation en gros-œuvre WS 75 RSUP**

Kit de montage en gros-œuvre pour montage dans le mur extérieur (épaisseur max. du mur : 500 mm) destiné à un appareil de ventilation à récupération de chaleur WS 75 Powerbox H.

Volume de fourniture :

Caisson d'encastrement (largeur x hauteur x profondeur : 534 x 1066 x 152 mm) avec gabarit de perçage intégré

Deux gaines murales (Ø 125 mm extérieur, Ø 90 mm intérieur, longueur 500 mm) en EPP avec respectivement deux couvercles de protection du crépi

Deux adaptateurs en tôle WS 75 A avec chacun deux raccords pour la gaine flexible MF-M75, en plus un bouchon par adaptateur

Caractéristiques techniques

|  |  |
| --- | --- |
| Article: | WS 75 RSUP |
| Boîtier matériau: | Tôle d’acier, poudrée |
| Couleur: | noir trafic RAL 9017 |
| Poids: | 9,77 kg |
| Poids avec emballage: | 11,96 kg |
| Largeur: | 534 mm |
| Hauteur: | 1.066 mm |
| Profondeur: | 152 mm |
| Largeur avec emballage: | 595 mm |
| Hauteur avec emballage: | 1.130 mm |
| Profondeur avec emballage: | 210 mm |
| Unité de conditionnement: | 1 pièce |
| Gamme: | K |
| GTIN (EAN): | 4012799992547 |
| Référence: | 0093.1616 |

Fabricant : MAICO

WS 75 RSUP Kit d'installation en gros-œuvre