**Filtre à air, rechange WSF-AKF 170**

Filtres à air de rechange pour appareils de ventilation centralisés WS 160 ou WS 170...

Tous les appareils WS 160 Flat et WS 170... peuvent être équipés d'une combinaison de filtresISO Coarse 80 % (G4) / ISO ePM1 55 % (F7) pour l'air extérieur.

Alternative au filtre ISO ePM1 55 % (F7), le filtre à charbon actif ISO ePM10 80 % (M5).

Caractéristiques techniques

|  |  |
| --- | --- |
| Article: | WSF-AKF 170 |
| Position d'installation: | vertical / horizontal |
| Poids: | 0,26 kg |
| Poids avec emballage: | 0,27 kg |
| Type de filtre: | Filtre à charbon |
| Classe de filtre: | ISO ePM10 80 % (M5) |
| Largeur: | 400 mm |
| Hauteur: | 173 mm |
| Profondeur: | 50 mm |
| Largeur avec emballage: | 402 mm |
| Hauteur avec emballage: | 175 mm |
| Profondeur avec emballage: | 52 mm |
| Unité de conditionnement: | 1 pièce |
| Adapté aux produits: | WS 160 Flat, WS 170... |
| Gamme: | K |
| GTIN (EAN): | 4012799932727 |
| Référence: | 0093.0272 |

Fabricant : MAICO

WSF-AKF 170 Filtre à air, rechange