**Kompenzacijski okvir WRG 35-AR**

Kompenzacijski okvir za ventilacijski uređaj u jednoj prostoriji WRG 35.

Kompenzacijski je okvir potreban ako je zid tanji od 350 mm i komplet za grubu gradnju (zidni odvojak) toliko proviruje iz zida da se više ne može ugraditi vanjski poklopac. Vanjski zid ipak mora imati debljinu od najmanje 251 mm.

Isporuka:

1 x kompenzacijski okvir (materijal: V2A)

1 x produžna spojnica (materijal: PVC)

1 x razdvojni most (materijal: EPP)

1 x produžetak za ispust kondenzata (materijal: EPP)

Tehnički podaci

|  |  |
| --- | --- |
| Artikl: | WRG 35-AR |
| S mogućnošću upravljanja brzinom: |  -  |
| Mjesto ugradnje: | Zid |
| Položaj za ugradnju: | vodoravno |
| Materijal: | Plastika EPP |
| Materijal kućišta: | Plemeniti čelik |
| Težina: | 1,3 kg |
| Težina s pakovanjem: | 1,78 kg |
| Širina: | 370 mm |
| Visina: | 370 mm |
| Dubina: | 104 mm |
| Širina s pakovanjem: | 405 mm |
| Visina s pakovanjem: | 395 mm |
| Dubina s pakovanjem: | 145 mm |
| Temperatura okoline: | 40 °C |
| Jedinica za pakiranje: | 1 kom |
| Asortiman: | K |
| GTIN (EAN): | 4012799924548 |
| Broj artikla: | 0192.0454 |

Proizvođač: MAICO

WRG 35-AR Kompenzacijski okvir