**Zračni filtar, zamjena PPF E2**

Zamjenski zračni filtar za ventilacijski uređaj u jednoj prostoriji PushPull 60 K.

Tehnički podaci

|  |  |
| --- | --- |
| Artikl: | PPF E2 |
| Mjesto ugradnje: | Ventilacijski uređaj |
| Materijal: | Sintetika |
| Boja: | crna |
| Težina: | 0,03 kg |
| Težina s pakovanjem: | 0,07 kg |
| Razred filtra: | ISO Coarse 85 % (G4) |
| Širina: | 190 mm |
| Visina: | 170 mm |
| Dubina: | 18 mm |
| Širina s pakovanjem: | 190,5 mm |
| Visina s pakovanjem: | 170,5 mm |
| Dubina s pakovanjem: | 40 mm |
| Jedinica za pakiranje: | 2 kom |
| Asortiman: | K |
| GTIN (EAN): | 4012799930860 |
| Broj artikla: | 0093.0086 |

Proizvođač: MAICO

PPF E2 Zračni filtar, zamjena