**Zaštitna rešetka SGM 18 Ex**

Zaštitna rešetka za ventilatore u skladu s normom DIN EN ISO 13857.

Moguća montaža na strani usisa i tlaka.

SGM: Od čvrste plastike, bisernobijela, slična RAL 1013, za cijevne ventilatore ERM.

SGM ... Ex: Od metala za ventilatore ERM-Ex za primjenu u područjima izloženima opasnosti od eksplozije.

Tehnički podaci

|  |  |
| --- | --- |
| Artikl: | SGM 18 Ex |
| Smjer zraka: | Usis i odsis zraka |
| Materijal: | Metal |
| Težina: | 0,1 kg |
| Težina s pakovanjem: | 0,13 kg |
| Prikladno za nominalnu dužinu: | 180 mm |
| Širina: | 185 mm |
| Visina: | 185 mm |
| Dubina: | 25 mm |
| Širina s pakovanjem: | 190 mm |
| Visina s pakovanjem: | 190 mm |
| Dubina s pakovanjem: | 40 mm |
| Model za eksplozivna područja: | antistatična |
| Jedinica za pakiranje: | 1 kom |
| Asortiman: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799501312 |
| Broj artikla: | 0150.0131 |

Proizvođač: MAICO

SGM 18 Ex Zaštitna rešetka