**Komplet za grubu gradnju PP 60 KL-SR**

Komplet za grubu gradnju za ugradnju u prozorski okvir.

Isporuka:

Zidni odvojak od PVC-a s dvije nadžbukne zaštitne obloge i osam klinova za usmjeravanje odvojka u zidnom otvoru.

Element okvira od aluminija/plemenitog čelika.

Potreban kao pribor za komplet za završnu montažu PP 60 K-SE.

Tehnički podaci

|  |  |
| --- | --- |
| Artikl: | PP 60 KL-SR |
| Volumen zraka: | 17 m³/h / 21 m³/h / 27 m³/h / 39 m³/h / 46 m³/h |
| Mjesto ugradnje: | Prozorski okvir |
| Položaj za ugradnju: | vodoravno |
| Materijal: | Aluminij/plemeniti čelik |
| Boja: | Plemeniti čelik, četkani |
| Težina: | 2,7 kg |
| Težina s pakovanjem: | 4,276 kg |
| Nominalna dužina: | 200 mm |
| Širina: | 670 mm |
| Visina: | 360 mm |
| Dubina: | 574 mm |
| Širina s pakovanjem: | 690 mm |
| Visina s pakovanjem: | 320 mm |
| Dubina s pakovanjem: | 400 mm |
| Jedinica za pakiranje: | 1 kom |
| Asortiman: | K |
| GTIN (EAN): | 4012799952060 |
| Broj artikla: | 0095.0206 |

Proizvođač: MAICO

PP 60 KL-SR Komplet za grubu gradnju