**Sustav zraka u prostoriji aeronom FKL 10**

Pravokutni sustav kanala za kućnu ventilaciju.

Veličina kanala: 150 mm x 80 mm.

Brza i jednostavna montaža.

Tehnički podaci

|  |  |
| --- | --- |
| Artikl: | FKL 10 |
| Vrsta ugradnje: | Podžbukno |
| Materijal: | Plastika |
| Težina: | 0,05 |
| Težina s pakovanjem: | 0,1 kg |
| Veličina kanala: | 150 mm x 80 mm |
| Hidraulični promjer: | 72 mm |
| Širina s pakovanjem: | 450 mm |
| Visina s pakovanjem: | 50 mm |
| Dubina s pakovanjem: | 450 mm |
| Temperatura okoline: | 60 °C |
| Jedinica za pakiranje: | 1 kom |
| Asortiman: | K |
| GTIN (EAN): | 4012799780205 |
| Broj artikla: | 0078.0020 |

Proizvođač: MAICO

FKL 10 Sustav zraka u prostoriji aeronom