**Jedinica za rekuperaciju topline WRG 20-1**

Značajke

Toplinski stupanj rekuperacije topline oko 50 % Zagrijavanje usisnog zraka rekuperacijom topline iz struje odsisnog zraka.

Nije prikladno za vlažne prostore.

Nije prikladno za spavaonice.

Istodobni usis i odsis zraka.

Radijalni kapilarni propeler.

Prsten izmjenjivača topline s učinkom filtra za usisni i odsisni zrak, jednostavno čišćenje i zamjena.

Odsis zraka bez rekuperacije topline može se uključiti pri ugradnji dodatne sklopke.

Plastično kućište.

S kontrolnim svjetlom.

Dubina vanjskog dijela samo 22 mm. Zbog toga nema blokiranja roleta ili žaluzina.

Sigurnosno isključivanje pri preuzimanju kućišta.

Provjereno u skladu s normom VDE-GS.

Motor

Čvrsti motor s kugličnim ležajem, ne zahtijeva održavanje.

Prikladno za neprekidni rad.

Zaštita od pregrijavanja serijske proizvodnje. Pri toplinskom preopterećenju isključuje motor i ponovno ga samostalno uključuje nakon hlađenja.

Posebni modeli

Na upit i uz dodatnu naknadu možemo isporučiti sljedeće posebne modele:

Dulji zidni odvojci za zidove debljine do 1,0 m.

Provedivost se mora provjeriti ovisno o slučaju.

Tehnički podaci

|  |  |
| --- | --- |
| Artikl: | WRG 20-1 |
| Volumen zraka: | 100 m³/h |
| Brzina: | 1.320 1/min |
| S mogućnošću upravljanja brzinom: | ✔ |
| Nazivni napon: | 230 V |
| Apsorpcija struje: | 35 W |
| IMaks.: | 0,2 A |
| Vrsta zaštite: | IP 44 |
| Mjesto ugradnje: | Zid |
| Materijal: | Plastika |
| Boja: | uobičajeno bijela, slična RAL 9016 |
| Težina: | 5,08 |
| Težina s pakovanjem: | 5,08 kg |
| Širina s pakovanjem: | 360 mm |
| Visina s pakovanjem: | 160 mm |
| Dubina s pakovanjem: | 490 mm |
| Temperatura struje zraka kod IMaks.: | 40 °C |
| Stupanj rekuperacije topline: | 50 % |
| Jedinica za pakiranje: | 1 kom |
| Asortiman: | D |
| GTIN (EAN): | 4012799822264 |
| Broj artikla: | 0082.0226 |

Proizvođač: MAICO

WRG 20-1 Jedinica za rekuperaciju topline