**Rešetka za zaštitu od usisa SGEI K 40**

Zaštitne rešetka u skladu s ISO 10615.

Od čelika za ventilatore serije GRK R / GRK R Ex.

Tehnički podaci

|  |  |
| --- | --- |
| Artikl: | SGEI K 40 |
| Materijal: | Čelik |
| Boja: | srebrna |
| Težina: | 0,8 kg |
| Težina s pakovanjem: | 0,8 kg |
| Prikladno za nominalnu dužinu: | 400 mm |
| Širina: | 400 mm |
| Visina: | 14 mm |
| Dubina: | 2,4 mm |
| Širina s pakovanjem: | 400 mm |
| Visina s pakovanjem: | 14 mm |
| Dubina s pakovanjem: | 2,4 mm |
| Jedinica za pakiranje: | 1 kom |
| Asortiman: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799734673 |
| Broj artikla: | 0073.0467 |

Proizvođač: MAICO

SGEI K 40 Rešetka za zaštitu od usisa