**Razdjelnik zraka od plastike, 8-struki MF-V75-8**

Razdjelnik zraka s osam priključaka za fleksibilne čelične kanale MF-F.

Od zvučno izoliranog materijala.

Optimalna raspodjela zraka zbog integriranih kulisa za strujanje zraka.

S dva bočna revizijska otvora.

S prethodno izbušenim rupama za montažu s navojnim šipkama.

Dugački vijek uporabe i otpornost na atmosferske uvjete.

Tehnički podaci

|  |  |
| --- | --- |
| Artikl: | MF-V75-8 |
| Smjer zraka: | Usis i odsis zraka |
| Volumen zraka: | 300 m³/h preporučeno |
| Mjesto ugradnje: | Strop / Zid / Pod |
| Materijal: | Plastika EPP |
| Podaci o plastici: | Bez PVC-a |
| Težina: | 1,85 kg |
| Težina s pakovanjem: | 1,9 kg |
| Promjer priključka: | 160 mm |
| Promjer priključka za fleksibilan čelični kanal: | 75 mm |
| Broj postolja: | 8 |
| Širina: | 710 mm |
| Visina: | 185 mm |
| Dubina: | 350 mm |
| Širina s pakovanjem: | 712 mm |
| Visina s pakovanjem: | 187 mm |
| Dubina s pakovanjem: | 380 mm |
| Jedinica za pakiranje: | 1 kom |
| Asortiman: | K |
| GTIN (EAN): | 4012799599807 |
| Broj artikla: | 0059.0980 |

Proizvođač: MAICO

MF-V75-8 Razdjelnik zraka od plastike, 8-struki