**Obloženi spirokanal WFR 150**

Obloženi spirokanali za ventilacijske sustave u reguliranoj kućnoj ventilaciji.

Tehnički podaci

|  |  |
| --- | --- |
| Artikl: | WFR 150 |
| Vrsta ugradnje: | Podžbukno |
| Materijal: | Čelični lim, pocinčani |
| Nominalna dužina: | 150 mm |
| Duljina: | 3 m |
| Temperatura okoline: | 60 °C |
| Jedinica za pakiranje: | 1 kom |
| Asortiman: | K |
| GTIN (EAN): | 4012799550785 |
| Broj artikla: | 0055.0078 |

Proizvođač:

 MAICO

WFR 150 Obloženi spirokanal