**Entalpijski izmjenjivač topline WSET 250**

Entalpijski izmjenjivač topline za ventilacijski uređaj WS 250.

Visokoučinkoviti, izmjenjivač topline protustruje koji prenosi vlagu sa selektivnom polimerskom membranskom folijom.

Ovom se membranom koja se nalazi u izmjenjivaču topline protustruje može se povećati često vrlo mala količina relativne vlažnosti zraka u prostorijama, npr. u zimskim mjesecima.

Nema prijenosa plinova i nečistoća - samo toplina i vodena para prenose se kroz membranu.

Dugi vijek uporabe - stalni parametri prijenosa.

Minimalno propuštanje.

Optimalno ponašanje strujanja, mali pad tlaka.

Otporno na smrzavanje i toplinu.

Veliki učinak prijenosa.

Antimikrobno (integrirana higijenska zaštita Microban)

Perivo vodom.

Bez odobrenja DIBT-a/certifikacije PHI za ventilacijski uređaj WS 250 pri ugradnji WSET 250.

Tehnički podaci

|  |  |
| --- | --- |
| Artikl: | WSET 250 |
| Volumen zraka: | 130 m³/h Pri 30 Pa |
| Povrat vlage: | 70 % |
| Boja: | plava (RAL 5015) |
| Težina s pakovanjem: | 14 kg |
| Širina: | 366 mm |
| Visina: | 366 mm |
| Dubina: | 373 mm |
| Širina s pakovanjem: | 650 mm |
| Visina s pakovanjem: | 550 mm |
| Dubina s pakovanjem: | 460 mm |
| Stupanj dobave topline: | 82 % |
| Jedinica za pakiranje: | 1 kom |
| Asortiman: | K |
| GTIN (EAN): | 4012799926108 |
| Broj artikla: | 0192.0610 |

Proizvođač:
MAICO

WSET 250 Entalpijski izmjenjivač topline