**Podžbukno kućište ER GH-VWR**

Posebna svojstva

Model za gradnju predzida.

S 40 mm dubokom produžnom okvirom.

Odsisno postolje je bez alata pregradivo sa „bočno“ na „straga“.

Bočni montažni žljebovi za montažu s montažnim kutnicima ili u ugradnja prednjeg zida.

Samoaktivirajuća plastična povratna zaklopka s istovremenom funkcijom kao hladno-dimnom branom.

Za primjene u skladu s DIN 18017-3.

Ventilacija jedne prostorije

Ugradnja u kupaonice, toalete i kućne kuhinje.

Za uporabu u gradnji predzida s produžnim okvirom od 40 mm.

6 bočno montiranih montažnih žljebova omogućavaju jednostavnu montažu.

Okvir po cijelom obodu omogućuje dodatnu opciju za montažu.

Fleksibilni ulaz kabela omogućuje električni priključak bočno ili straga.

Jednostavno električno ožičenje na praktičnoj stezaljki s letvicom zatika.

S poklopcem žbukne zaštite za zatvaranje kućišta tijekom faze grube gradnje.

Bez alata pregradivo plastično odsisno postolje sa samoaktivirajućim plastičnim štitnikom od povratnog toka za bočni (gore, lijevo, desno) smjer ispuhivanja.

Promjer priključka DN 75/80.

Predviđena točka pucanja za spoj za drugu prostoriju ili priključno postolje za toalet postoji serijski u ER GH-VWR kućištu.

Potvrde o odobrenju šaljemo na upit ili ih možete pronaći na našoj početnoj stranici www.maico-ventilatoren.com.

Plastični dijelovi uobičajeno zapaljivi u skladu s DIN 4102-1 klasa B 2 (u skladu s EN 13501-1).

Opcionalni pribor

Odsisna postolja ER-AS za ventilaciju sjedala toaleta

Spoj za drugu prostoriju ER-ZR

Pribor za ugradnju ER-MS

Montažni držač ER-UPM

Tehnički podaci

|  |  |
| --- | --- |
| Artikl: | ER GH-VWR |
| Model: | Model za gradnju predzidaPlastično odsisno postolje koje se može pregraditi bočno/straga sa samoaktivirajućim plastičnim štitnikom od povratnog toka, bez protupožarnog kućišta, moguć spoj za drugu prostoriju desno/lijevo/dolje |
| Smjer zraka: | Odsis zraka |
| Mjesto ugradnje: | Zid/strop |
| Materijal: | Plastika/metal |
| Boja: | crn/pocinčan |
| Težina: | 0,87 kg |
| Težina s pakovanjem: | 1,19 kg |
| Smjer ispuhivanja: | bočno / straga |
| Promjer priključka: | 75 mm / 80 mm |
| Širina: | 280 mm |
| Visina: | 133 mm |
| Dubina: | 343 mm |
| Širina s pakovanjem: | 320 mm |
| Visina s pakovanjem: | 190 mm |
| Dubina s pakovanjem: | 420 mm |
| Jedinica za pakiranje: | 1 kom |
| Asortiman: | B |
| GTIN (EAN): | 4012799992349 |
| Broj artikla: | 0093.1564 |

Proizvođač: MAICO

ER GH-VWR Podžbukno kućište