**Aksijalni krovni ventilator DZD 60/8 A**

Tehnički podaci

|  |  |
| --- | --- |
| Artikl: | DZD 60/8 A |
| Volumen zraka: | 5.250 m³/h |
| Brzina: | 715 1/min |
| Apsorpcija struje: | 250 W |
| IMaks.: | 0,7 A |
| Vrsta zaštite: | IP 55 |
| Moguća promjena pola: | - |
| Mjesto ugradnje: | Krov |
| Položaj za ugradnju: | okomito |
| Materijal: | Čelični lim, pocinčani |
| Težina: | 49 |
| Jedinica za pakiranje: | 1 kom |
| Broj artikla: | 0087.0427 |

Proizvođač: MAICO

DZD 60/8 A Aksijalni krovni ventilator