**Radijalno puhalo GRK 25/4 D**

Trofazni motor

Trofazni motor.

Klasa zaštite IP 55.

Način rada S1 (neprekidni rad).

Može se regulirati putem broja okretaja s pretvaračem frekvencije.

Dopušteni frekvencijski opseg pri regulaciji broja okretaja s pretvaračem frekvencije 20-50 Hz.

Temperatura u motoru ventilatora nadzire se PTC termorezistorom. PTC termorezistore morate priključiti na sustav okidanja koji pri visokim temperaturama trajno isključuje ventilator iz mreže.

Električni priključak

Priključak u priključnoj kutiji na motoru.

Poseban model

Na zahtjev i uz dodatno naknadu moguće je isporučiti posebne modele:

Izvedba za područja s protueksplozivnom zaštitom.

Tehnički podaci

|  |  |
| --- | --- |
| Artikl: | GRK 25/4 D |
| Volumen zraka: | 3.750 m³/h |
| Brzina: | 2.900 1/min |
| Tip propelera: | radijalni |
| S mogućnošću upravljanja brzinom: | ✔ |
| Mogućnost obrnutog načina rada: | - |
| Vrsta napona: | Trofazna struja |
| Nazivni napon: | 400 V |
| Frekvencija struje: | 50 Hz |
| Nominalna snaga: | 1.100 W |
| INomin.: | 3,2 A |
| Vrsta zaštite: | IP 55 |
| Toplinska klasa: | F |
| Moguća promjena pola: | - |
| Mjesto ugradnje: | Cijevni priključak |
| Položaj za ugradnju: | horizontalno |
| Materijal kućišta: | Plastika, polipropilen |
| Materijal propelera: | Plastika, polipropilen |
| Boja: | bijela |
| Težina: | 29 kg |
| Težina s pakovanjem: | 32 kg |
| Širina: | 513 mm |
| Visina: | 590 mm |
| Dubina: | 568 mm |
| Širina s pakovanjem: | 600 mm |
| Visina s pakovanjem: | 700 mm |
| Dubina s pakovanjem: | 700 mm |
| Temperatura struje zraka kod IMaks.: | 50 °C |
| PTC DIN 44082: | M 100 |
| Razina zvučnog tlaka: | 65 dB |
| Jedinica za pakiranje: | 1 kom |
| Asortiman: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799733089 |
| Broj artikla: | 0073.0308 |

Proizvođač:
MAICO

GRK 25/4 D Radijalno puhalo