**Komplet za grubu gradnju PP 60 KA-SRW**

Komplet za grubu gradnju za ugradnju u vanjski zid.

Isporuka:

Zidni odvojak od PVC-a s dvije nadžbukne zaštitne obloge i osam klinova za usmjeravanje odvojka u zidnom otvoru.

Vanjski poklopac od pocinčanog čeličnog lima, boja bijela slična RAL 9010.

Potreban kao pribor za komplet za završnu montažu PP 60 K-SE.

Tehnički podaci

|  |  |
| --- | --- |
| Artikl: | PP 60 KA-SRW |
| Volumen zraka: | 17 m³/h / 22 m³/h / 30 m³/h / 41 m³/h / 50 m³/h |
| Mjesto ugradnje: | Vanjski zid |
| Položaj za ugradnju: | vodoravno |
| Materijal: | Čelični lim, pocinčani |
| Boja: | čisto bijela, slična RAL 9010 |
| Težina: | 2,2 kg |
| Težina s pakovanjem: | 3,052 kg |
| Nominalna dužina: | 200 mm |
| Širina: | 545 mm |
| Visina: | 286 mm |
| Dubina: | 250 mm |
| Širina s pakovanjem: | 280 mm |
| Visina s pakovanjem: | 280 mm |
| Dubina s pakovanjem: | 510 mm |
| Jedinica za pakiranje: | 1 kom |
| Asortiman: | K |
| GTIN (EAN): | 4012799952152 |
| Broj artikla: | 0095.0215 |

Proizvođač: MAICO

PP 60 KA-SRW Komplet za grubu gradnju