**Petostupanjski transformator TRV 2,5-1**

Petostupanjski transformator za namještanje brzine.

Za regulaciju trofaznih ventilatora.

Sa zaštitnom sklopkom motora.

S glavnom zaštitom i upravljačkim osiguračem.

S kontrolnim svjetlom.

Jedna se žaluzina može aktivirati preko L2.

Tehnički podaci

|  |  |
| --- | --- |
| Artikl: | TRV 2,5-1 |
| Vrsta napona: | Trofazna struja |
| Nazivni napon: | 400 V |
| Frekvencija struje: | 50 Hz/60 Hz |
| Maksimalno opterećenje: | 2,5 A |
| Vrsta zaštite: | IP 54 |
| Sekundarni napon: | 105 V / 150 V / 190 V / 250 V / 400 V |
| Vrsta ugradnje: | Nadžbukno |
| Materijal kućišta: | Plastika |
| Boja: | svijetlosiva |
| Težina: | 12,5 kg |
| Težina s pakovanjem: | 13 kg |
| Širina: | 290 mm |
| Visina: | 240 mm |
| Dubina: | 190 mm |
| Širina s pakovanjem: | 340 mm |
| Visina s pakovanjem: | 240 mm |
| Dubina s pakovanjem: | 295 mm |
| Temperatura okoline: | 0 °C do 40 °C |
| Jedinica za pakiranje: | 1 kom |
| Asortiman: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799575344 |
| Broj artikla: | 0157.0534 |

Proizvođač:

 MAICO

TRV 2,5-1 Petostupanjski transformator