**Žaluzina, servomotor VE 35**

Žaluzine za automatsku aktivaciju.

Potrebna je kombinacija s dodatnim servomotorom MS 8 ili MS 8 P (servomotor nije uključen u isporuku).

Nema primjene u područjima izloženima opasnosti od eksplozije.

Upute za ugradnju

Osigurajte pristup servomotoru.

Po potrebi upotrijebite međukomad.

Tehnički podaci

|  |  |
| --- | --- |
| Artikl: | VE 35 |
| Materijal: | Čelični lim |
| Težina: | 5,295 kg |
| Težina s pakovanjem: | 5,3 kg |
| Vrsta žaluzine: | električno |
| Prikladno za nominalnu dužinu: | 350 mm |
| Širina: | 420 mm |
| Visina: | 420 mm |
| Dubina: | 370 mm |
| Širina s pakovanjem: | 420 mm |
| Visina s pakovanjem: | 420 mm |
| Dubina s pakovanjem: | 370 mm |
| Jedinica za pakiranje: | 1 kom |
| Asortiman: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799932871 |
| Broj artikla: | 0093.0287 |

Proizvođač: MAICO

VE 35 Žaluzina, servomotor