**Tlačna cijev EW-D**

PE-visokotlačna cijev za izmjenjivač topline rasolina-zemlja EW.

Dovoljno za volumen zraka od otprilike 200 m³/h.

Tehnički podaci

|  |  |
| --- | --- |
| Artikl: | EW-D |
| Maks. radni tlak: | 12,5 bar |
| Težina: | 29 kg |
| Težina s pakovanjem: | 29 kg |
| Vanjski promjer: | 32 mm |
| Širina: | 1.150 mm |
| Visina: | 1.150 mm |
| Dubina: | 200 mm |
| Širina s pakovanjem: | 1.150 mm |
| Visina s pakovanjem: | 1.150 mm |
| Dubina s pakovanjem: | 200 mm |
| Debljina zida: | 2,9 mm |
| Jedinica za pakiranje: | 100 m |
| Asortiman: | K |
| GTIN (EAN): | 4012799592006 |
| Broj artikla: | 0059.0200 |

Proizvođač: MAICO

EW-D Tlačna cijev