**Komplet zvučno izoliranih elemenata ER-SE EC**

Služi kao kutija prigušivača i reducira emisiju buke.

Za nadogradnju za elemente ventilatora ER EC. S pokrovnim okvirom.

Jednostavna montaža.

Klasa materijala B1.

Tehnički podaci

|  |  |
| --- | --- |
| Artikl: | ER-SE EC |
| Mjesto ugradnje: | Kućište iznad elementa ventilatora |
| Materijal: | Plastika, melaminska smola |
| Boja: | uobičajeno bijela slična RAL 9016 siva |
| Težina: | 0,2 kg |
| Težina s pakovanjem: | 0,49 kg |
| Širina: | 305 mm |
| Visina: | 305 mm |
| Dubina: | 60 mm |
| Širina s pakovanjem: | 375 mm |
| Visina s pakovanjem: | 375 mm |
| Dubina s pakovanjem: | 110 mm |
| Uneseni gubitak ukupno: | 1,5 dB |
| Uneseni gubitak napomena: | maks. 5,5 dB |
| Jedinica za pakiranje: | 1 kom |
| Asortiman: | B |
| GTIN (EAN): | 4012799992356 |
| Broj artikla: | 0093.1565 |

Proizvođač: MAICO

ER-SE EC Komplet zvučno izoliranih elemenata