**Kutnik MF-WLF125/90**

MF-WLF100/90: Izravni prijelazni komad od 90° s okruglog poprečnog presjeka (ventila za usisni i odsisni zrak) NW 100 na fleksibilan čelični kanal MF-F90.

MF-WLF125/90: Izravni prijelazni komad od 90° s okruglog poprečnog presjeka (ventila za usisni i odsisni zrak) NW 125 na fleksibilan čelični kanal MF-F90.

MF-WLF100/63/63: Izravni prijelazni komad od 90° s vrlo niske visine postavljanja (70 mm) s okruglog poprečnog presjeka (ventila za usisni i odsisni zrak) NW 100 na dva fleksibilna čelična kanala MF-F63.

Ventilsko postolje s veličinom naglavka.

Postolja za Fleksibilna plastična cijev imaju pod dvije pritisne pričvrsne obujmice koje omogućuju brzo i povoljno fiksiranje fleksibilnih čeličnih kanala.

Tehnički podaci

|  |  |
| --- | --- |
| Artikl: | MF-WLF125/90 |
| Smjer zraka: | Usis i odsis zraka |
| Mjesto ugradnje: | Strop / Zid / Pod |
| Materijal: | Čelični lim, pocinčani |
| Težina: | 1,1 kg |
| Težina s pakovanjem: | 1,12 kg |
| Nominalna dužina: | 125 mm / 90 mm |
| Širina: | 240 mm |
| Visina: | 410 mm |
| Dubina: | 300 mm |
| Širina s pakovanjem: | 240 mm |
| Visina s pakovanjem: | 410 mm |
| Dubina s pakovanjem: | 300 mm |
| Jedinica za pakiranje: | 1 kom |
| Asortiman: | K |
| GTIN (EAN): | 4012799185291 |
| Broj artikla: | 0018.0529 |

Proizvođač: MAICO

MF-WLF125/90 Kutnik