**Ravni i kompaktni dvostruki razdjelnik zraka, od plastike, 6-struki MA-FDV6-90**

Ravni i kompaktni dvostruki razdjelnik zraka od plastike koja se može reciklirati za 6 fleksibilnih čeličnih kanala DN 90, dovod DN 180. Pogodno za fleksibilne mogućnosti montaže koje štede prostor.

Ravni razdjelnik zraka koji se sastoji od: 1 poklopac za zatvaranje DN 200, 1 priključni prijelaz DN 180, 1 završni poklopac DN 180, 6 brtvenih prstena DN 90, 6 odvojivih sigurnosnih stezaljki DN 90 za pričvršćivanje čeličnih kanala, 3 poklopaca za zatvaranje DN 90.

Boja antracita (tijelo) s bijelim/malo prozirnim priključnim postoljem.

S utičnom vizualnom provjerom za precizno i kontrolirano ubacivanje fleksibilnog čeličnog kanala.

Moguća uporaba kao razdjelnik od 90°, odn. također kao provodni razdjelnik s opcioppnalnim priborom (v. priključni prijelaz).

Tehnički podaci

|  |  |
| --- | --- |
| Artikl: | MA-FDV6-90 |
| Mjesto ugradnje: | Zid / Strop / Pod |
| Materijal: | Polipropilen (PP) |
| Boja: | Antracit |
| Težina: | 2,72 kg |
| Težina s pakovanjem: | 3,56 kg |
| Promjer priključka: | 180 mm |
| Promjer priključka za fleksibilan čelični kanal: | 90 mm |
| Broj postolja: | 6 |
| Prikladno za nominalnu dužinu: | 90 mm |
| Širina: | 468 mm |
| Visina: | 99 mm |
| Dubina: | 795 mm |
| Širina s pakovanjem: | 485 mm |
| Visina s pakovanjem: | 135 mm |
| Dubina s pakovanjem: | 806 mm |
| Jedinica za pakiranje: | 1 kom |
| Asortiman: | K |
| GTIN (EAN): | 4012799992981 |
| Broj artikla: | 0059.2129 |

Proizvođač: MAICO

MA-FDV6-90 Ravni i kompaktni dvostruki razdjelnik zraka, od plastike, 6-struki