**Umetni adapter MF-WE63**

Umetni adapter potreban je kako bi omogućio točan prijelaz s fleksibilnog čeličnog kanala MF-F na kutnik MF-W ili MF-WL.

Fleksibilna plastična cijev MF-F se "načelom klika" brzo i čvrsto spaja s umetnim adapterom.

Isporuka: Umetni adapter uklj. jedan čep.

Potreban pribor: Dva brtvena prstena MF-FDR.

Tehnički podaci

|  |  |
| --- | --- |
| Artikl: | MF-WE63 |
| Smjer zraka: | Usis i odsis zraka |
| Materijal: | Polipropilen (PP) |
| Podaci o plastici: | Bez PVC-a |
| Težina: | 0,1 kg |
| Težina s pakovanjem: | 0,1 kg |
| Nominalna dužina: | 63 mm |
| Širina: | 149,5 mm |
| Visina: | 79,5 mm |
| Dubina: | 62,5 mm |
| Širina s pakovanjem: | 149,5 mm |
| Visina s pakovanjem: | 79,5 mm |
| Dubina s pakovanjem: | 62,5 mm |
| Jedinica za pakiranje: | 1 kom |
| Asortiman: | K |
| GTIN (EAN): | 4012799599661 |
| Broj artikla: | 0059.0966 |

Proizvođač: MAICO

MF-WE63 Umetni adapter